시      방     서

<AV스위쳐 VS4>

㈜ 루 먼 텍

서울특별시 금천구 가산디지털1로 131

(가산동,BYC하이시티지식센터A동11층)

TEL. 02-6947-7400  FAX.02-6947-7440

1. 제품 기능

본 기기는 HD VIDEO SWITCHER로써, 4개의 신호를 입력 받아 스위칭 하여 PGM, Multiview신호를 송출 가능한 장비 이다

다양한 세미나, 회의, 강연, 교육 등에 대한 콘텐츠를 실시간 중계하기 위한 시스템으로 HD 카메라 스위치,  HD 디지털 송출, 실시간 모니터 등이 통합된 하드웨어 시스템으로 공간/인력의 효율화가 가능하여야 한다.

2 주요 특성

-입력 신호         :    HDMI x3, SDI x2, 6.35mm PhoneJack x2

-출력 신호         :    HDMI x2(Multiview, PGM), SDIx1(PGM)

3.5mm StereoJack x1

-PIP 기능          :   PIP 크기 및 위치를 설정하여 출력 가능

-KEY기능          :   Luma key, Chroma key 지원으로 영상합성 가능

-스케일러 기능     :   다양한 해상도를 입력받아 원하는 해상도로 선택하여 출력

-로고삽입기능      :   Still 이미지x2 삽입 지원(전용 Tool지원)

-화면전환효과      :   Wipe, Desolve, Cut 지원

-오디오 기능       :   각 채널별 오디오 조절 및 음소거 기능 지원

-멀티뷰어지원      :   실시간 INPUT, PVW, PGM 확인 가능

멀티뷰어에서 입력 오디오 레벨 확인 가능

-해상도 지원       :   SD, HD, Full HD

-사용 전원         :   DC 7~18V

-중량              :   1.7 kg ±10%

-외형              :   297(W)x230(D)x70(H)mm ±10mm